**一、牙科种植机**

技术指标:

马达参数：马达最大扭矩:5.5Ncm，马达重量：:≥139g

主机：

工作尖最大输出扭矩：70Ncm

最大输出功率：70W

主要功能：

1.具有灵活可编辑的程序设置，5 个各自调节参数的程序，并可通过脚踏开关进行切换；

2.冷却水一键操作，方便可靠，同时可进行,五挡 (0，45%，65%，80%，100%) 调整；

3.转速有无极变速和非无级变速两种模式，可任意调节。

**二、种植手术牙用钻**

工具盒由种植手术用牙钻，牙科种植体种植工具，螺丝起，种植体安装辅助器械包，扭力扳手等组成，配合种植机和集采种植体使用。

1.技术要求：一套工具盒同时具备有外科、修复工具；

2.具有带颜色标识的工具类别分区，方便使用快速拿取；

3.一套工具盒可以同时满足软组织、骨水平柱形、根形种植体的外科操作；

4.配合种植机和集采种植体使用。

**三、热熔牙胶充填机**

1.配合牙胶尖对根管进行充填电池可充电锂电池；

2.热熔牙胶充填机采用无线设计，有效加大了操作范围；

3.安全的保护机制，在无操作十分钟后将自动关机。

**四、医用离心机**

LED 液晶显示屏，触摸、按键两用操作面板，CGF、APRF、IPRF、PRF 四种专用程序选择，一键切换，使用简单便捷；

1.最大离心力：2000Xg；

2.定时范围：0~99min 相对偏差≤1%；

3.电机：直流无刷；

4.整机功率 100VA；

5.噪音 60dB(A)。

**五、牙科电动抽吸机**

技术参数：

1.最大电流(A)≤6

2.变频

3.负压(kPa) -19

4.噪音等级≥7bar[dB(A)] 58

5.重量(kg)≥38

污水分离装置独立电机，保证真空泵使用寿命，压力感应自动变频，精准控制舒适抽吸力，精准控制舒适抽吸力，监测牙椅自动启停，全抽全排的抽吸工作。

**六、牙科电动无油空压机**

技术参数：

1.可供牙椅数：4 台；

2.控制方式：压力感应；

3.启停压力：5/8bar(可调整)；

4.噪音等级：≥64dB(A)；

5.重量：≥42KG；

6.自动排水。

**七、超声根管荡洗器**

技术参数：

1.可充电锂电池，标称电压：3.6V，容量：750mAh；

2.工作尖端参数 输出的尖端主振动偏移：≤120μm。

**八、超声喷砂牙周治疗仪**

一、主要技术参数:

输出的尖端主振动偏移（最大功率）：90μm ，偏差：±50%；

输出的尖端振动频率：≥30±5kHz；

输出的半偏移力（最大功率）：5N 偏差：±50%；

尖端输出功率：3W~20W；

喷砂系统出水水温：0~45℃；

二、功能：

1.集龈上、龈下喷砂洁治，舒适洁牙，牙周治疗，种植体维护，根管治疗功能于一体。

2.水路加热功能，可实现喷砂洁治模式下，加热水路，提高洁治舒适度。

3.喷砂手柄采用三段式设计，装卸简单，便于清洁和维护。

4.超声手柄和喷砂手柄可自由拔插，能在134℃高温和0.22MPa高压环境中进行灭菌处理。

5.喷砂手柄尾线可拆卸，便于清洁疏通和维护。

6.超声手柄尾线接口和喷砂手柄尾线接口带有防滑纹，便于操作。

7.全透明漏斗形粉罐，粉罐可360°旋转，能够实时观察砂粉流动情况。

8.龈上、龈下独立喷砂粉罐，清晰显示砂粉刻度。

9.龈下喷嘴四孔设计，三孔出砂一孔出水，可实现360°旋转。