[bookmark: _GoBack]附件1：心电图机（十二导联）采购项目要求

一、供应商资质
1、具有独立承担民事责任的能力（提供承诺函）。
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺函）。
3、符合经营该设备的营业范围（提供营业执照复印件）。
4、参加本次比选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺函）。
   5、投标产品为医疗器械的，投标产品须符合《医疗器械注册管理办法》要求并提供齐全有效的中华人民共和国医疗器械注册证或备案凭证；投标人须符合《医疗器械监督管理条例》要求并提供相关医疗器械生产(或经营)许可证或备案凭证。
   注：上述资料均加盖公司鲜章。

二、技术参数及最高限价单价（注：1、供应商投标文件中需注明响应情况、所投产品品牌、生产厂家、规格型号等；2、报价超过最高限价单价为无效报价）
	设备名称
	主要技术参数
	采购数量
	最高限价单价

	心电图机（十二导联）
	· 1、具有性别、年龄组快速切换键，减少医生手工输入，提高工作效率
· 2 、能够准确判定接触不良的电极并予以指示
· 3 、拥有自动测量功能和自动诊断功能
· 4 、手动、自动、节律、R-R四种工作模式可供选择。
· 5 、自动模式下可以支持10-60s时间的采集，记录，存储，传输。
· 6 、支持实时采样、触发采样、周期采样模式，支持心律失常检测自动延时打印报告
· 7 、可长时间波形冻结功能，方便医生对所需区间的波形进行更好的观察、分析、并选择所需要的时间段进行记录
· 8 、具有病历管理功能，可进行病历查询、预览、修改、传输、打印，方便医生调阅病人信息
· 9 、可以通过使用有线、无线方式和心电网络相连，实现病人预约信息的下载，检查数据自动上传，实现全方位信息化管理，优化医院工作流程，减少医生工作量
· 10、自诊断功能：具有设备自诊断及故障提示功能
· 11、设备内置存储器，存储病历≥800例
· 12 、数据可通过SD卡、USB口导入导出
· 13 、支持外接U盘和SD卡可扩展存储空间

	2台
	24000元/台



三：商务要求：售后质保至少一年，响应速度及时。
四、送货期限：签约合同后10个工作日内将货物配送到指定地点。
五、付款方式：交货验收合格后,供货方向院方出具合法有效完整的完税发票进行支付结算。

注：本章采购要求中的条款为本次采购项目的实质性要求，供应商应全部满足，否则视为响应文件无效。

