附件1：一批医疗器械的采购项目要求

一、供应商资质

1、具有独立承担民事责任的能力（提供承诺函）。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺函）。

3、符合经营该设备的营业范围（提供营业执照复印件）。

4、参加本次比选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺函）。

5、投标产品为**医疗器械**的，投标产品须符合《医疗器械注册管理办法》要求并提供齐全有效的中华人民共和国**医疗器械注册证**或**备案凭证**；投标人须符合《医疗器械监督管理条例》要求并提供相关医疗器械生产(或经营)许可证或备案凭证。

注：上述资料均加盖公司鲜章。

1. 技术参数及最高限价单价（注：1、供应商投标文件中需注明响应情况、所投产品品牌、生产厂家、规格型号等；2、报价超过最高限价单价为无效报价）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 规格要求 | 附加说明 | 单价（元） | **总预算价** |
| **1** | **喉镜** | 5根 | 90° | **90°Φ8\*174mm ▲**视向角 90° ±3°  **▲**视场角 50°±15%  镜体直径：Φ8mm  **▲**有效景深范围 5~50mm  光学工作距：20mm  工作长度 174mm±0.3%  **材质为医用不锈钢** |  | **75537元** |
| **2** | **眼科烧灼止血器** | 10把 |  | **4mm/6mm球形，止血头长6mm,钛合金材质 ，全长120mm** |  |
| **3** | **睑板腺按摩镊** | 10把 |  | **按摩镊，圆头4.8mm,全长110mm**  **材质为医用不锈钢** |  |
| **4** | **扁桃体止血钳** | 1把 | 角弯 | **角弯180mm**  角弯  工作长度：180mm±5mm 表面粗糙度Ra值：钳头≤0.8μm，  **材质为医用不锈钢** |  |
| 1把 | 微弯 | **材质为医用不锈钢** |  |
| **5** | **扁桃体拉钩** | 2把 | 剥离子及拉钩 一头剥离器一头拉钩 | **拉钩**  拉钩  表面粗糙度Ra值：钳头≤0.8μm，  其余部位≤1.6μm  **材质为医用不锈钢** |  |
| **6** | **扁桃体剪** | 1把 | 18cm弯 | **180mm**  工作长度：180±5mm 表面粗糙度Ra值：钳头≤0.8μm， 其余部位≤1.6μm  **材质为医用不锈钢** |  |
| **7** | **海绵钳** | 1把 | / | **直槽180mm**  直槽 工作长度：180mm±5mm表面粗糙度Ra值 钳头≤0.8μm 其余部位≤1.6μm  **材质为医用不锈钢** |  |
| **8** | **鼻剥离器** | 4把 | 3.5-4.5mm（双头） | 双头微弯3.7\*210\*4.2mm硬度大于45HRC  表面粗糙度Ra值： 头部≤0.8μm 其余部位≤1.6μm**材质为医用不锈钢** |  |
| **9** | **鼻粘膜刀** | 2把 | 3-4mm  （双头） | 65\*48mm双头 长190mm整体, 手术器械与人体接触部分采用06Cr19Ni10材料制造。**材质为医用不锈钢** |  |
| **10** | **鼻咬切钳** | 2把 | 2mm  （反咬） | 2\*105mm硬度应不低于377HV表面粗糙度Ra值 钳头≤0.8μm 其余部位≤1.6μm  **▲材质为医用不锈钢** |  |
| **合计： 元** | | | | | | |

三：商务要求：售后质保至少一年，响应速度及时。

四、送货期限：签约合同后10个工作日内将货物配送到指定地点。

五、付款方式：交货验收合格后,供货方向院方出具合法有效完整的完税发票进行支付结算。

**注：本章采购要求中的条款为本次采购项目的实质性要求，供应商应全部满足，否则视为响应文件无效。**