
滤芯建议参数如下图片，带▲部分参数必须满足。
[image: 微信图片_20260519102733]
（一）聚丙烯熔喷滤芯

[image: 微信图片_20260519102756]
（二）颗粒活性炭滤芯
1.▲滤芯材质：颗粒活性炭
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（三）碳棒滤芯



[image: 微信图片_20260519102704]
（四）反渗透膜滤芯
1. ▲额定通量/净化通量≥800G；
2. ▲过滤精度优于或等于0.0001μm
3. [bookmark: _GoBack]▲脱盐率：≥90%，
4. ▲常规更换周期≥24 个月；
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（五）后置活性炭滤芯
1.▲碘吸附值≥400mg/g
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以上全部满足需提供技术参数响应表，格式自拟
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