[bookmark: _GoBack]附件1：一批铅衣的采购项目要求

一、供应商资质
1、具有独立承担民事责任的能力（提供承诺函）。
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺函）。
3、符合经营该设备的营业范围（提供营业执照复印件）。
4、参加本次比选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺函）。
   5、投标产品为医疗器械的，投标产品须符合《医疗器械注册管理办法》要求并提供齐全有效的中华人民共和国医疗器械注册证或备案凭证；投标人须符合《医疗器械监督管理条例》要求并提供相关医疗器械生产(或经营)许可证或备案凭证。
   注：上述资料均加盖公司鲜章。

2、 采购需求（注：1、供应商投标文件中需注明响应情况、所投产品品牌、生产厂家、规格型号等；2、报价单必须单独密封）
	序号
	产品名称
	数量
	款式
	铅当量（mmPb）
	报价单价（元）
	合计
（元）
	备注
（相关参数）
	附参考图片

	1
	长款铅衣
	4件
	连体式有袖
	须≥0.5mmPb
	
	
	
	

	2
	铅围裙
	2件
	半截一片式
	
	
	
	
	

	3
	铅围脖
	1个
	一字领
	
	
	
	
	

	4
	铅帽
	4顶
	圆帽
	
	
	
	
	

	报价合计（元）
	



3、 铅衣参数：
1.铅围裙和铅衣（铅衣各部位）
①防护能力：铅当量≥0.5mmPb
②表面面料防水指数需为大于1000的射线防护服专用设计，轻，耐磨，耐用，易清洁，可用酒精擦洗。
③表面材料有多种颜色可选，以便区分，避免交叉污染。
④防护衣可提供量身定做服务，
⑤铅衣需配备有口袋以便放剂量卡。
⑥铅衣选择对人体安全无害的材料，采用优质魔术贴、缝线。
⑦需提供所用防护材料的检测报告等证明材料。

2.防辐射围领
①超轻、超薄、超柔软型防护材料；
②表面面料需为防水指数大于1000的射线防护服专用设计，轻，耐磨，耐用，易清洁，可用酒精擦洗。
③铅当量≥0.5mmPb，最大面积防护甲状腺部位，可提供多种颜色。

3.防辐射帽
①产品需采用超轻、超薄、超柔软型防护材料；
②表面面料为防水指数大于1000的射线防护服专用设计，轻，耐磨，耐用，易清洁，可用酒精擦洗。
③铅当量≥0.5 mmPb，可选配帽顶镂空设计，可提供多种颜色，还可根据医护人员需求量身定制。

四、商务要求：售后质保至少一年，响应速度及时。
五、送货期限：签约合同后10个工作日内将货物配送到指定地点。
六、付款方式：交货验收合格后,供货方向院方出具合法有效完整的完税发票进行支付结算。



注：本章采购要求中的条款为本次采购项目的实质性要求，供应商应全部满足，否则视为响应文件无效。

