[bookmark: _GoBack]附件1：腔镜灌注泵的采购项目要求

一、供应商资质
1、具有独立承担民事责任的能力（提供承诺函）。
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺函）。
3、符合经营该设备的营业范围（提供营业执照复印件）。
4、参加本次比选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺函）。
   5、投标产品为医疗器械的，投标产品须符合《医疗器械注册管理办法》要求并提供齐全有效的中华人民共和国医疗器械注册证或备案凭证；投标人须符合《医疗器械监督管理条例》要求并提供相关医疗器械生产(或经营)许可证或备案凭证。
   注：上述资料均加盖公司鲜章。

二、技术参数及最高限价单价（注：1、供应商投标文件中需注明响应情况、所投产品品牌、生产厂家、规格型号等；2、报价超过最高限价单价为无效报价）
	设备名称
	主要技术参数
	采购数量
	最高限价单价

	腔镜灌注泵
	1.腔镜灌注泵需为开放式加压装置，在手术过程中液体介质及清洗液简单方便；
2.设备运行时平稳，噪声小；
3.工作压力及流量需由电脑自动控制，过压时电脑将自动切断电源停止工作，当压力恢复正常时仪器将自动进入正常工作状态，控制装置安全可靠；
4.压力设定范围2-53Kpa，流量设定范围0.1-1L/min，数字显示连续可调，可根据实际工作需要任意改动设定值；
5.腔镜灌注泵需具有记忆能力，开机时显示上次设定的压力和流量值。
	1台
	19000元/台



三：商务要求：售后质保至少一年，响应速度及时。
四、送货期限：签约合同后10个工作日内将货物配送到指定地点。
五、付款方式：交货验收合格后,供货方向院方出具合法有效完整的完税发票进行支付结算。

注：本章采购要求中的条款为本次采购项目的实质性要求，供应商应全部满足，否则视为响应文件无效。

