经皮黄疸仪参数更新
一、核心功能
1.非侵入性检测
无需采血，通过光谱技术照射皮肤表面，测量皮下胆红素含量，间接反映体内胆红素水平，避免传统抽血检测的疼痛和感染风险。
2.快速准确测量
操作简便，几秒钟即可得出结果，支持单位切换（μmol/L、mg/dL、经皮胆红素值），可区分轻度、中度、重度黄疸，为早期筛查和病情评估提供依据。
3.连续动态监测
可对新生儿或黄疸患者进行长期跟踪监测，观察胆红素水平变化趋势，辅助医生调整治疗方案。
4.便携易用
仪器体积小巧、重量轻，适合医院新生儿科、儿保科及家庭场景使用，满足随时随地检测需求。
二、主要用途
1.新生儿黄疸筛查
新生儿出生后肝脏功能未完全成熟，易出现生理性黄疸。经皮黄疸仪可快速判断黄疸程度，及时发现病理性黄疸，避免胆红素脑病等严重并发症。
2.黄疸程度评估
通过量化胆红素浓度，帮助医生判断黄疸的严重程度及进展情况，为是否需要光疗、换血等干预措施提供决策支持。
3.治疗效果监测
在光疗、药物治疗等过程中，持续监测胆红素水平变化，评估治疗效果，确保病情得到有效控制。
4.肝病患者辅助诊断
对肝癌、肝炎等导致黄疸的患者，可作为辅助检测工具，结合其他检查手段评估肝功能状态。


空气波压力治疗仪参数更新
一、核心功能
1.促进血液循环与淋巴回流
通过分段式气压挤压，加速血液和淋巴液的流动，改善局部血液淤堵，缓解因血液循环不畅导致的肢体肿胀、麻木等问题。
2.预防静脉血栓与肺栓塞
术后长期卧床、久坐久站人群易因血流缓慢形成静脉血栓，空气波治疗仪可有效预防血栓形成，降低肺栓塞风险。
[bookmark: _GoBack]3.缓解疼痛
改善关节、腰椎等部位的血液循环，减轻疼痛感；同时加速代谢废物吸收。
4.改善淋巴水肿与静脉功能不全
针对淋巴回流障碍、慢性下肢静脉曲张等问题，通过气压挤压减少肢体水肿，缓解静脉高压带来的不适。
5.辅助运动康复与肌肉保护
预防肌肉萎缩、纤维化，增强肢体含氧量，适用于骨折、骨股头坏死、脑卒中后遗症等康复场景，也可缓解运动后的肌肉酸痛。


光子治疗仪参数更新
一、核心治疗功能
1.消炎抗菌
通过光化学作用抑制细菌生长，增强白细胞吞噬能力，减少炎症反应，适用于伤口感染、痤疮等皮肤问题。
2.促进伤口愈合
刺激细胞增殖和胶原蛋白合成，加快各类伤口（如手术创面、烧伤、慢性伤口）的愈合速度，同时清除自由基，减少组织损伤。
3.改善血液循环
扩张血管、降低血液黏度，增加病变部位的血液供应，辅助治疗微循环障碍相关疾病。
4.缓解疼痛
抑制神经冲动传导，改善因缺血、炎症引起的疼痛，常用于术后恢复、慢性疼痛管理。


双振动头排痰机参数更新
一、核心功能
1.促进痰液排出：通过特定频率和幅度的振动，将黏附在气管壁和肺泡表面的痰液松动脱落，助力痰液向大气道移动。
2.改善肺部通气：排出痰液后气道恢复畅通，提高肺部氧合能力，缓解呼吸困难。
3.预防肺部感染：及时清除痰液减少细菌滋生，降低肺炎、肺不张等并发症风险。
4.替代人工拍背：综合叩击、震颤和挤推三种功能，治疗力持续稳定，减轻医护人员工作负担。
二、主要用途
1.呼吸系统疾病患者，慢性阻塞性肺病（COPD）、支气管扩张、肺炎、哮喘、囊性纤维化等。
2.术后恢复患者，胸部或腹部手术后因伤口疼痛、体弱导致排痰困难者。
3.长期卧床患者，昏迷、瘫痪或行动不便者，预防痰液积聚。
4.老年患者，呼吸道纤毛运动减弱，痰液黏稠不易咳出。
5.儿科患者，儿童肺炎、支气管哮喘等需辅助排痰的情况。
三、双振动头特色优势
1.双路同步振动：两个振动头可同时作用于不同部位，提高排痰效率。
2.多模式调节：振动频率10Hz-60Hz连续可调。
3.多种叩击头配置：配备增强型、标准型、柔和型、特定型等多种叩击头，满足不同部位治疗需求。
4.智能定时功能：预设5/10/15/20分钟等治疗时长，支持自动和手动模式。
5.深穿透性：治疗力可穿透皮层、肌肉、组织和体液，对深部痰液排出效果明显。

